

**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**

**Производственный кооператив ЦЕЛИНГИДРОМАШ**

# Бывший

Целиноградский насосный завод



## АГРЕГАТ животноводческий

### типа НЖК

Агрегат животноводческий типа НЖК – центробежный погружной, предназначен для подачи жидких кормов, может быть также использован для перекачки навозной жижи в жижесборники.

#### *Технические характеристики*

 Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Норма |
| Подача, м3/чНапор, мЧастота вращения, об/минМощность насоса, кВт (при р=1000 кг/м3)КПД, %, не менееМощность электродвигателя, кВтГабаритные размеры, ммМасса электронасоса, кгПараметры энергопитания:Частота тока, ГцНапряжение, В | 201414508,79,511см. рисунок195(215)\*50220/380 |

 \* - Масса в скобках для удлиненного варианта

Разрез агрегата НЖК



 \*

 \*

 \*

1-электродвигатель, 2-муфта упругая втулочно-пальцевая, 3-кожух защитный, 4-корпус подшипника, 5-крышка, 6-манжета, 7-подшипник, 8-манжета, 9-фланец, 10-подшипник, 11-корпус насоса, 12-крыльчатка, 13-крышка корпуса, 14-гайка, 15-крыльчатка.

***\*- Для удлиненного варианта 3380.***

***\*\* - Для удлиненного варианта 2064.***

***Промежуточный подшипник условно не показан.***

##### Характеристика агрегата НЖК

*испытано на воде n=1450 об/мин*



|  |
| --- |
| Система менеджмента качества сертифицирована по ИСО 9001Государственная лицензия № 0004518 от 30 марта 2012 г. |
| 010000, Казахстан, г. Астана,ул. Ж. Омарова, 111ПК «Целингидромаш»тел.: (717-2) 21-25-43 | факс: (717-2) 21-25-06; 21-25-37http: www.celingidromash.pulscen.kzE-mail: cgm01@yandex.ru |