


**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**

**Производственный кооператив ЦЕЛИНГИДРОМАШ**

# Бывший

Целиноградский насосный завод



## АГРЕГАТ животноводческий

### типа НЖК

Агрегат животноводческий типа НЖК – центробежный погружной, предназначен для подачи жидких кормов, может быть также использован для перекачки навозной жижи в жижесборники.


#### *Технические характеристики*

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Норма |
| Подача, м3/ч  Напор, м  Частота вращения, об/мин  Мощность насоса, кВт (при р=1000 кг/м3)  КПД, %, не менее  Мощность электродвигателя, кВт  Габаритные размеры, мм  Масса электронасоса, кг  Параметры энергопитания:  Частота тока, Гц  Напряжение, В | 20  14  1450  8,7  9,5  11  см. рисунок  195(215)\*  50  220/380 |

\* - Масса в скобках для удлиненного варианта

Разрез агрегата НЖК



\*

\*

\*

1-электродвигатель, 2-муфта упругая втулочно-пальцевая, 3-кожух защитный, 4-корпус подшипника, 5-крышка, 6-манжета, 7-подшипник, 8-манжета, 9-фланец, 10-подшипник, 11-корпус насоса, 12-крыльчатка, 13-крышка корпуса, 14-гайка, 15-крыльчатка.


***\*- Для удлиненного варианта 3380.***

***\*\* - Для удлиненного варианта 2064.***

***Промежуточный подшипник условно не показан.***

##### Характеристика агрегата НЖК

*испытано на воде n=1450 об/мин*



|  |  |
| --- | --- |
| Система менеджмента качества сертифицирована по ИСО 9001  Государственная лицензия № 0004518 от 30 марта 2012 г. | |
| 010000, Казахстан, г. Астана,  ул. Ж. Омарова, 111  ПК «Целингидромаш»  тел.: (717-2) 21-25-43 | факс: (717-2) 21-25-06; 21-25-37  http: www.celingidromash.pulscen.kz  E-mail: cgm01@yandex.ru |