

**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**

**Производственный кооператив ЦЕЛИНГИДРОМАШ**

# Бывший

Целиноградский насосный завод



### Машина

### водокольцевая

### ВК(Н)-25

Машина водокольцевая ВК(Н)-25 предназначена для создания вакуума (при работе в режиме вакуум-насоса ВВН1-25) или избыточного давления (при работе в режиме компрессора ВК-25) в закрытых аппаратах и системах.

Машина водокольцевая применяется в химической, пищевой, целлюлозно-бумажной, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности для перекачивания воздуха, неагрессивных газов и паров, нерастворимых в воде, чистых или содержащих неабразивные твердые включения и жидкость.

Машины выпускаются в климатическом исполнении У, категории размещения 2, 3 ГОСТ15150-69.

Условное обозначение машины при заказе, переписке и в другой документации принято в соответствии с СТ-3746-1901-ПрК-26-002-2011 с обозначением климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ15150-69.

Например: ВК(Н)-25-У2 СТ-3746-1901-ПрК-26-002-2011,

где: В - водокольцевая;

К - компрессор;

Н - насос;

25 – подача, м3/мин;

У – климатическое исполнение;

2 – категория размещения при эксплуатации.

#### *Технические характеристики*

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Норма |
| в режиме вакуум-насоса ВВН1-25 | в режиме компрессора ВК-25 |
| Производительность, номинальная, м3/минДавление начальное, номинальное, кгс/см2Давление конечное, номинальное, кгс/см2Мощность потребляемая, кВтЧастота вращения, об/мин | 25\*0,41,037,5750 | 25\*1,00,545,0750 |
| Примечания.1.\* При установке на машину сварного варианта рабочего колеса, производительность – 20 м3/мин.2.\*\* Приведено значение избыточного давления. |







|  |
| --- |
| Продукция сертифицированаСистема менеджмента качества сертифицирована по ИСО 9001Государственная лицензия № 0004518 от 30 марта 2012 г. |
| 010000, Казахстан, г. Астана,ул. Ж. Омарова, 111ПК «Целингидромаш»тел.: (717-2) 21-25-43 | факс: (717-2) 21-25-06; 21-25-37http: www.cgm7.narod.ruE-mail: cgm01@yandex.ru |